





Тягово-сцепное устройство

**ТСУ G-K474**

**РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И**

**УСТАНОВКЕ**


|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Модель | С п/бампера | Без п/бампера |
| Hyundai ix35 2010-2015 | да |  |

**ООО «Завод Гарант»**

125413, Россия, г. Москва, ул. Онежская, д. 24

www.zavodgarant.com info@zavodgarant.com

тел.: +7(495)798-05-50

****

1. **Общие положения**

Тягово-сцепное устройство (далее ТСУ) арт. G-K474 предназначено для шаровой сцепки транспортного средства и буксируемого прицепа. ТСУ устанавливается на автомобиль Hyundai ix35 2010-2015 г. выпуска.

ТСУ спроектировано и произведено согласно требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств". Данное изделие соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и требованиям качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015(ISO 9001:2015).

Перед монтажом внимательно ознакомьтесь с инструкцией по установке и возможностью применения данного ТСУ на Вашем автомобиле.

В связи с постоянным совершенствованием продукции производитель оставляет за собой право вносить изменения, способствующие повышению качества, без уведомления потребителя.

1. **Технические характеристики**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Класс и тип сцепного устройства | А50-Х |
| 2.2 | Диаметр сцепного шара, мм | 50 |
| 2.3 | Полная масса буксируемого прицепа, кг | 2200 |
| 2.4 | Макс. вертикальная нагрузка на шар, кг | 80 |
| 2.5 | Масса ТСУ, кг | 18,2±0,3 |

**Фаркоп «Гарант» G-K474**

1. **Комплект поставки и схема ТСУ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Позиция** | **Наименование** | **Количество** |
| 1 | Рама | 1 |
| 4 | Уголок | 1 |
| 5 | Уголок | 1 |
| 6 | Уголок | 1 |
| 7 | Уголок | 1 |
| 8 | Шар сцепной | 1 |
| 9 | Пластина | 1 |
| 12 | Болт М10x1,25-6gx40 ГОСТ 7808-70 | 8 |
| 13 | Болт М12-6gx35 ГОСТ 7808-70 | 4 |
| 14 | Болт М12-6gx75 ГОСТ 7808-70 | 2 |
| 15 | Гайка М12-6H ГОСТ 5916-70 | 4 |
| 16 | Шайба 10Л ГОСТ 6402-70 | 8 |
| 17 | Шайба 12Л ГОСТ 6402-70 | 10 |
| 18 | Шайба A 10.37 ГОСТ 6958-78 | 8 |
| 19 | Шайба C.12.37 ГОСТ 11371-78 | 10 |

1. **Требования безопасности**

4.1 Механическое повреждение ТСУ, например, в результате наезда на препятствие, исключает дальнейшее использование ТСУ.

4.2 Поврежденный шар сцепной не подлежит ремонту.

4.3 Примерно через 1000 км эксплуатации необходимо проверить болты крепления шара сцепного.

4.4 После установки ТСУ осмотрите его на диагностической станции.

4.5 Не допускается эксплуатация ТСУ и прицепа без установленной страховочной цепи (троса).

4.6 Не допускается внесение несогласованных с заводом-производителем изменений в конструкцию ТСУ.

4.7 Рекомендуется производить установку ТСУ квалифицированными специалистами.

4.8 Запрещено буксирование прицепа со скоростью более 90 км/ч.

4.9 Запрещено буксирование прицепа с полной (максимальной) массой прицепа более **2200** кг.

4.10 ТСУ может устанавливаться и эксплуатироваться на автомобиле, имеющем исправное техническое состояние узлов ходовой части, через которые подсоединяется ТСУ.

Эти элементы не должны иметь механических повреждений и коррозии.

1. **Монтаж ТСУ на автомобиль**
   1. Открутите нижнюю часть бампера.
   2. В нижней части бампера вырежьте фрагмент 60х20.
   3. Очистите и пройдите вхолостую болтом технологические отверстия с резьбой в лонжеронах.
   4. Слегка прикрутите Уголок поз.6 и поз.7 к лонжерону с левой стороны Болтами M10x40x1,25 поз.12.
   5. Слегка прикрутите Уголок поз.4 и поз.5 к лонжерону с правой стороны Болтами M10x40x1,25 поз.12.
   6. Прикрутите Раму поз.1 к Уголкам поз.5 и поз.7 с помощью Болтов М12х35.
   7. Затяните все болты в соответствии с установленным моментом затяжки - см. Таблицу.
   8. Присоедините электропроводку.
   9. Прикрутите нижнюю часть бампера.
   10. Прикрутите Шар сцепной поз.8 и Пластину поз.9 к раме с помощью болтов М12х75.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Моменты затяжки болтов и гаек, Нм | | | |
| М8 | 25 | М14 | 135 |
| М10 | 55 | М16 | 195 |
| М12 | 85 |  |  |

1. **Гарантии производителя**

1. Производитель обязуется заменить неисправный товар в течение 24 месяцев с даты покупки.

2. Замена бракованного товара производится по месту покупки или непосредственно у производителя.

3. Шаровая сцепка не подлежит гарантийным претензиям:

а) если повреждение произошло в результате аварии

б) в результате несоблюдения принципов правильной эксплуатации и технического обслуживания

4. ТСУ не подлежит гарантийным претензиям:

а) если в паспорте не содержится дата продажи, штамп магазина или ОТК завода-производителя, который может служить основанием для рекламации.

б) в результате неправильной установки ТСУ.

в) если были использованы болты и гайки с классом прочности ниже 8.8.

1. **Свидетельство о приемке**

ТСУ полностью укомплектовано, соответствует технической документации завода-изготовителя и признано годным к эксплуатации.

|  |  |
| --- | --- |
| ДАТА ВЫПУСКА \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | ДАТА ПРОДАЖИ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| ШТАМП ОТК | ШТАМП МАГАЗИНА |
| ДАТА УСТАНОВКИ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | ДАТА УСТАНОВКИ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| ШТАМП СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА | ШТАМП СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА |



