[image: image1.jpg]4 BeLAH1 eguelT]
8 0l p egue

8 0l p desod]

Z OLW exue]
4

9

L

SOXQ LN Loq
0EXST LXQLIN LUog
BeHhadsUoU exlreq
L BeHdavoodu exlreq

oa-y IVIHYEOHIWNYH )| QO@U EWoX)
H80 N<> «d3dV3I1, UOHVYO

O\—Nmﬂ'mol\oo





	( VAZ-08H )
ВАЗ 2123
	Артикул
	D(кН)
	S(кг)
	Т(кг)
	С(кг)

	
	 VAZ-08H
	6,7
	75
	1600
	1200

	D = g* TC/T+C (горизонтальная сила, действующая 

       между тягачом и прицепом)

S — статическая вертикальная нагрузка на шар ТСУ

T — технически допустимая масса тягача
	C — масса, передаваемая на грунт осью или

 осями прицепа с центрально расположенной осью,

 когда он сцеплен с тягачом и загружен до

 технически допустимой максимальной массы 


Тягово-сцепное устройство (VAZ-08H) для ВАЗ 2123  предназначено для сцепки легкового автомобиля с буксируемым прицепом полной массой до 900 кг.  , скорость автопоезда не должна превышать  80 км/час.

Технические характеристики ТСУ соответствуют ГОСТ Р 41.55-2005 (Правила ЕЭК ООН №55) «Единообразные предписания, касающиеся механических сцепных устройств. Состав транспортных средств».

Изготовитель постоянно совершенствует ТСУ, поэтому некоторые конструктивные изменения и изменения в комплектации могут быть не отражены в настоящем издании.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	Тип соединения: шаровой
	Диаметр сцепного шара: 50 мм
	Масса  комплекта ТСУ : 10,68 кг


2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


3. МОНТАЖ ТСУ

Установка ТСУ должна осуществляться только в  сервисных центрах, имеющих лицензию на данный вид работ. Перед установкой ТСУ внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией. Предварительно очистите резьбовые соединения от краски (при необходимости).

• Перед тем, как произвести монтаж ТСУ, автомобиль необходимо установить на смотровой яме, отсоединить аккумуляторную батарею, затормозить автомобиль стояночным тормозом, под колеса положить упоры.

•  Работу по монтажу  должны производить два человека, соблюдая  меры предосторожности.

•  Болтами М10х65 (4) соединить поперечную (2) и  продольную (1) балки ТСУ.

•  Приложить ТСУ к днищу багажника таким образом, чтобы :

-    ось сцепного шара совпала с продольной осью автомобиля;

-    кронштейны ТСУ плотно прилегали к поперечным лонжеронам автомобиля;

• Отметить места расположения кронштейнов ТСУ на лонжеронах автомобиля. Очистить их от шумоизоляционного материала до обнаружения штатных мест крепления ТСУ к автомобилю.

•  Используя шесть болтов Ml0x1,25 х30  (3) , закрепить ТСУ на автомобиле.

•  Пробить в резиновой заглушке пола багажника автомобиля отверстие и пропустить в него провода от ШРа ТСУ.

•  Установить на ТСУ  штепсельный разъем (ШР).

•  Подсоединить жгут проводов от ШРа к электропроводке автомобиля согласно рис 1.

•  Подсоединить аккумуляторную батарею и проверить действие сигналов.

Рис. 1 (схема подключения электропроводки):
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	Контакт

1(L/1)

2(54/2G)

3(31/3)

4(R/4)

5(58R/5)

6(54/6)

7(58L/7)

Цвет провода на ТСУ

Желтый

Белый

Черный

Зеленый

Оранжевый

Красный

Синий

Назначение

Левый поворот

Задний противотуманный

Масса

Правый поворот

Освещение номера

Стоп-сигнал

Габарит




Пакет электропроводки 	1 шт.


Руководство по эксплуатации	1 шт.
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ТСУ  (VAZ-08H) 


для ВАЗ 2123.	1 шт.


Пакет комплектующих	1 шт.








